SESSIÓ 1: Recollida de dades

1.  Elaboració del comptatge de residus de la pròpia classe.

· Anota a continuació les mesures de tots els costats per a totes les papereres de la classe. Cal que facis un dibuix amb la seva representació, el qual ha de contenir una planta i un alçat o bé una perspectiva,amb les dimensions degudament acotades segons les normes de dibuix tècnic. Pots fer-lo a mà alçada i enganxar la imatge corresponent, sempre que estigui ben fet (les línies paral·leles han de ser-ho, la representació geomètrica sigui correcta, hi apareguin les cotes de les dimensions ben visibles, etc.). (FOTOGRAFIA ESBÓS FITXA RECOLLIDA DE DADES)















A TENIR EN COMPTE:

Les paperes no són totes de la mateixa mida i forma. Per calcular el volum necessitem les fórmules corresponents. 

· Busca quin és el volum d’un paral·lelepípede  i anota’l a continuació amb l’eina insereix - símbol - equació.  Defineix cadascuna de les dimensions emprades i fes un dibuix acotat amb totes elles, i enganxa la seva foto.














· Busca quin és el volum d’una piràmide truncada de base rectangular i anota’l a continuació amb l’eina insereix - símbol - equació. Defineix cadascuna de les dimensions emprades i fes un dibuix acotat amb totes elles, i enganxa la seva foto.
.















Ja que recollireu les dades en base l'alçada dels residus a la paperera, assegureu-vos de trobar les fórmules on apareguin tots els termes coneguts de la paperera i l’alçada.


2. Recollida de dades per classes. (ja fet dia 4/11/2025)

Per poder recollir les dades de manera correcta i igual utilitzarem el protocol següent: 

PROTOCOL:

1. Ens col·loquem els guants i compactarem una mica els residus que tenim dins la paperera per assegurar que la densitat del contingut sigui homogènia (dins la paperera). 

2. Amb l’ajuda d’un flexòmetre procedirem a mesurar l’alçada de les escombraries a les papereres de classe. Procedim per la paperera de paper, plàstic i resta. 

3. Anotem a al full de recollida de dades les mesures recollides separades per paperera.

4. En el retorn a l’aula, anotem les dades a l’excel del punt 3 d’aquesta sessió.

Assignació de cursos per grup classe.
4rt A - 3r d’ESO (5 grups)
4rt B - 1r d’ESO (6 grups)
4rt C - 2n d’ESO (5 grups)
4rt D - 
4rt E - 4t d’ESO (5 grups)
3. Traspàs d'informació a l’excel de treball.

Elaborarem una fulla de càlcul on centrarem totes les dades recollides. 

El full de càlcul ha de contenir:

· Columna A: Totes les classes de tots els cursos.

· Columna B, D, F: Les alçades corresponents a les mesures realitzades a les papereres de paper, plàstic i resta en aquest aquest ordre.

· Columna C, E: A la primera cel·la, enganxar la imatge de la fórmula del volum de la paperera de paper i de la de plàstic respectivament. (Veure punt 1). Programar les cel·les inferiors de la columna amb el càlcul indicat per la fórmula. 

· Columna G: A la primera cel·la, enganxar la imatge de la fórmula del volum d’una piràmide truncada de base rectangular (paperera de resta). (Veure punt 1). Programar les cel·les inferiors de la columna amb el càlcul indicat per la fórmula. 

· Recordeu de crear en algun lloc del full de càlcul aquesta taula de mesures fixes, que utilitzareu en les fórmules del càlcul de volums.
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Veieu la imatge següent a mode d’exemple:
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